

# 160 Meters (1800-2000 kHz)




|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cap | Equiv |  |
| 960 pF | 330 pF \* 2 + 100 pF \* 3 |  |
| 2.31 nF | 330 pF \* 7 |  |
| 2.31 nF | 330 pF \* 7 |  |
| Ind | Turns (T130-2) |  |
| 4.4 uH | 20 | [4.6uH@1.8M](mailto:4.6uH@1.8M), 4.8uH@3.6M |
| 5.32 uH | 22(21) | [5.4uH@1.8M](mailto:5.4uH@1.8M) 5.8uH@3.6M |

# 80 Meters (3500-3900 kHz)




|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C | Equiv |  |
| 580 pF | 180pF \* 1 + 100 pF \* 5 |  |
| 1270 pF | 330 pF \* 3 + 180 pF \* 1 + 100pF |  |
| L | Turns T106-2 |  |
| 2.48 uH | 15(13) | 2.44@3.6M |
| 2.82 uH | 16(14) | 2.8@3.6M |
|  |  |  |

# 40-30 Meters (7000-10150 kHz)




|  |  |
| --- | --- |
| C | Equiv |
| 221 pF | 47 pF \* 4 + 33 pF |
| 513 pF | 180 pF \* 1 + 100pF \* 3 + 33 pF |
| 548 pF | 180 pF \* 1 + 100pF \* 3 + 68 pF |
| 272 pF | 68 pF \* 4 |
| L | Turns @ T106-6 |
| 940 nH | 9 |
| 1.16 uH | 10 |
|  |  |

# 20-17 Meters (14000-18168 kHz)

]

|  |  |
| --- | --- |
| C | Equiv |
| 73 pF | 10 pF \* 4 + 33 pF |
| 221 pF | 47 pF \* 4 + 33 pF |
| 235 pF | 47 pF \* 5 |
| L | Turns @ T106-6 |
| 570 nH | 7(6) |
| 740 nH | 8(7) |
|  |  |

# 15-10 Meters (21000-29700 kHz)



|  |  |
| --- | --- |
| C | Equiv |
| 50 pF | 10 pF \*5 |
| 119 pF | 33 pF \* 3 + 10 pF \* 2 |
| L | Turns @ T106-6 |
| 420 nH | 6(5) |
| 570 nH | 7(6) |
|  |  |